
**LVS错误及解决办法**

1. LVS错误

Cell: RSDS\_zhan

LVS error



错误原因：

二极管DDWNPS18衬底端开路，提示需要接到DVSS！上。在外围添加PWELL TAP，并把它连接到DVSS！以后可以解决这个问题。但是DDWNPS18本身就应该是开路的，衬底是要接到负电源上的，**有LVS错误是正常的**。

1. 验证LVS错误的办法

Cell: RSDS\_lvs\_zhan

解决办法：在外围添加PWELL TAP，并把它连接到DVSS！

